# Schválené brusné nástroje

Můžete používat všechny brusné nástroje uvedené v tomto návodu k obsluze.

Přípustné otáčky [ot/min], resp. přípustná obvodová rychlost [m/s] použitých brusných nástrojů musí odpovídat minimálně údajům v následující tabulce.

Zohledněte proto přípustné otáčky, resp. obvodovou rychlost na etiketě brusného nástroje.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [ot/min] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | 3,0 3,0 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12 000 | 45
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12 000 12 000 | 80 80