# التشغيل

- لا تقم بالتحميل على العدة الكهربائية بشكل كبير يتسبب في توقفها.

- انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- توخ الحرص عند عمل شقوق في الجدران الحاملة، انظر جزء «إرشادات إنشائية».

- احرص على تثبيت قطعة الشغل، إلا إذا كانت ثابتة بسبب وزنها.

- بعد تحميل العدة الكهربائية بشكل شديد قم بتشغيلها لعدة دقائق علی وضع اللاحمل من أجل تبريدها.

- لا تستعمل العدة الكهربائية مع حامل القطع السحجي.

- لا تمسك بأقراص التجليخ أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطرأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.

إرشادات العمل
التشغيل