# Indstilling af omdrejningstal

## (AdvancedGrind 18V-80)

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (7) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift. Angivelserne i den efterfølgende tabel er anbefalede værdier.

Materiale | Anvendelse | Indsatsværktøj | Position stillehjul
--- | --- | --- | ---
Metal | Fjerne farve | Slibeblad | 2-3
Metal | Børstning, rustfjernelse | Kopbørste, slibeblad | 3
Specialstål | Slibning | Slibeskive/fiberskive | 4-6
Metal | Skrubslibning | Slibeskive | 6
Metal | Skæring | Skæreskive | 6
Sten | Skæring | Diamantskæreskive | 6

De angivne værdier for hastighedstrin er vejledende værdier.

- Tilbehørets mærkehastighed skal minimum svare til den maks. hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der anvendes ved en højere hastighed end mærkehastigheden, kan gå i stykker og slynges af værktøjet.