# Χρόνοι φόρτισης

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον κατά προσέγγιση χρόνο σε λεπτά, που απαιτείται για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας. Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από: www.bosch-diy.com/wac

## AL 1810 CV

Μπαταρία |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈ 83
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈115
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈136
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈169
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈172
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈228
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈219
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈276
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈335

## AL 18V-20

Μπαταρία |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈49
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈65
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈80
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈99
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈95
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈116
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈123
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈154
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈188

Αντιστοιχεί σε μια πλήρη κατάσταση φόρτισης