# ضبط عدد اللفات مسبقًا

باستخدام زر الوضع (12) يمكنك اختيار عدد اللفات اللازم بشكل مسبق على 3 درجات. كرر الضغط على الزر إلى أن يتم الإشارة إلى وضع الضبط المرغوب في مبين عدد الدوران (11). يتم تخزين وضع الضبط المختار.

يرتبط عدد اللفات الضروري بقطعة الشغل وظروف العمل ويمكن تقديره من خلال التجربة العملية.

بيانات الجدول التالي هي قيم يوصى بالالتزام بها.

| وضع الضبط الأساسي لعدد اللفات مع المستوى
--- | ---
1 | 2 | 3
[لفة/دقيقة] | [لفة/دقيقة] | [لفة/دقيقة]
عدد مستويات عدد اللفات |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

يمكنك عن طريق زر الاختيار المسبق لعدد اللفات الاختيار المسبق لعدد اللفات اللازم أثناء التشغيل أيضا.