# Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија на електричниот алат

Приказот за наполнетост на батеријата на електричниот алат при напола или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување за неколку секунди ја прикажува состојбата за наполнетост на батеријата.

LED светилки | Ниво на наполнетост на батеријата
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | ≈ 75–100 %
Трајно светло 2 × зелено | ≈ 40–75 %
Трајно светло 1 × зелено | ≈ 15–40 %
бавно трепкање на светлото 1 × зелено | ≈ 0–15 %

3 LED-светилки на приказот на состојба на наполнетост трепкаат брзо, ако реагира заштитата од преоптоварување. Ако само средната LED-светилка трепка брзо, температурата на батеријата или електричниот алат е надвор од границите на работната температура. Оставете ја батеријата и електричниот алат да се изладат.