# Indikator for batteriets ladenivå på elektroverktøyet

Indikatoren for batteriets ladenivå på elektroverktøyet viser batteriets ladenivå i noen sekunder når av/på-bryteren trykkes halvveis eller helt inn.

LED | Ladenivå
--- | ---
Kontinuerlig lys 3 x grønt | ≈ 75–100 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt | ≈ 40–75 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt | ≈ 15–40 %
Blinker langsomt 1 x grønt | ≈ 0–15 %

De tre lysdiodene til indikatoren for batterinivå blinker raskt når overbelastningsvernet har blitt aktivert. Hvis bare den midtre lysdioden blinker raskt, er temperaturen på batteriet eller elektroverktøyet utenfor driftstemperaturområdet. Avkjøl batteriet og elektroverktøyet.