# Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas

Režimo mygtuku (12) galite nustatyti reikiamą sūkių skaičių 3 pakopomis. Pakartotinai spauskite mygtuką , kol sūkių skaičiaus indikatorius (11) parodys tinkamą nustatymą. Pasirinktas nustatymas išsaugomas.

Reikiamas sūkių skaičius priklauso nuo ruošinio medžiagos ir darbo sąlygų; jį nustatyti galima praktiniais bandymais.

Duomenys žemiau pateiktoje lentelėje yra reko‌mendacinio pobūdžio.

| Sūkių skaičiaus pagrindinis nustatymas, esant pakopai
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Sūkių skaičiaus pakopų kiekis |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo mygtuku reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant.