# Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na električnom alatu

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na električnom alatu pokazuje kod napola ili potpuno pritisnutog prekidača za uključivanje/isključivanje na nekoliko sekundi stanje napunjenosti aku-baterije.

LED | Stanje napunjenosti
--- | ---
Stalno svijetli 3 × zelena | ≈ 75–100 %
Stalno svijetli 2 × zelena | ≈ 40–75 %
Stalno svijetli 1 × zelena | ≈ 15–40 %
Sporo treperi 1 × zelena | ≈ 0–15 %

3 LED diode pokazivača stanja napunjenosti trepere brzo ako se aktivirala zaštita od preopterećenja. Ako samo srednja LED dioda treperi brzo, temperatura aku-baterije ili električnog alata je izvan područja radne temperature. Ostavite aku-bateriju i električni alat da se ohlade.