# Айналу жиілігін алдын ала таңдау

Режим түймесі (12) арқылы қажетті айналу жиілігін 3 деңгейде алдын ала таңдауға болады. түймесін, айналу жиілігінің индикаторында (11) қажетті реттеу көрсетілгенше басыңыз. Таңдалған реттеу сақталады.

Қажетті айналу жиілігін материалмен жұмыс істеу жағдайына байланысты тәжірибе арқылы анықтауға болады.

Төмендегі кестеде ұсынылған мәндер берілген.

| Деңгей бойынша айналу жиілігінің негізгі реттеуі
--- | ---
1 | 2 | 3
[мин-1] | [мин-1] | [мин-1]
Айналу жиілігі деңгейлерінің саны |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Айналу жиілігін алдын ала таңдау түймесімен қажетті айналу жиілігін жұмыс істеген кезде де алдын ала таңдауға болады.