# Turtallsinnstilling

Med modusknappen (12) kan du stille inn turtallet i tre trinn. Trykk gjentatte ganger på knappen helt til ønsket innstilling signaliseres i turtallsvisningen (11). Den valgte innstillingen lagres.

Det nødvendige turtallet avhenger av arbeidsemnet og arbeidsbetingelsene. Prøv deg fram for å finne fram til dette.

Tabellen gir en oversikt over anbefalte produkter.

| Grunninnstilling for turtall ved trinn
--- | ---
1 | 2 | 3
[o/min] | [o/min] | [o/min]
Antall turtallstrinn |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Med knappen for turtallsinnstilling kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet.