# Forvalg af omdrejningstal

Med knappen til valg af tilstand (12) kan du forvælge det nødvendige omdrejningstal i 3 trin. Tryk på knappen , indtil den ønskede indstilling fremgår af omdrejningstalsvisningen (11). Den valgte indstilling gemmes.

Det nødvendige omdrejningstal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne og kan bestemmes ved et praktisk forsøg.

Angivelserne i den efterfølgende tabel er anbefalede værdier.

| Grundindstilling for omdrejningstal ved trin
--- | ---
1 | 2 | 3
[o/min] | [o/min] | [o/min]
Antal omdrejningstrin |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Med knappen til forvalg af omdrejningstal kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift.