# Индикатор уровня заряда аккумулятора на электроинструменте

При наполовину или полностью нажатом выключателе индикатор уровня заряда аккумулятора на электроинструменте в течение нескольких секунд показывает уровень заряда аккумулятора.

Светодиод | Уровень заряда
--- | ---
Непрерывное свечение 3 светодиодов зеленым светом | ≈ 75–100 %
Непрерывное свечение 2 светодиодов зеленым светом | ≈ 40–75 %
Непрерывное свечение 1 светодиода зеленым светом | ≈ 15–40 %
Мигание с низкой частотой 1 светодиода зеленым светом | ≈ 0–15 %

3 светодиода индикатора уровня заряда быстро мигают, если сработала защита от перегрузки. Если быстро мигает только средний светодиод, то температура аккумулятора или электроинструмента вне диапазона рабочей температуры. Дайте остыть аккумулятору и электроинструменту.