# Drehzahlvorwahl

Mit der Taste Modus (12) können Sie die benötigte Drehzahl in 3 Stufen vorwählen. Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Einstellung in der Drehzahlanzeige (11) signalisiert wird. Die gewählte Einstellung wird gespeichert.

Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte.

| Grundeinstellung Drehzahl bei Stufe
--- | ---
1 | 2 | 3
[min-1] | [min-1] | [min-1]
Anzahl Drehzahlstufen |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

Mit der Taste zur Drehzahlvorwahl können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen.