# Elektrikli el aletinde akü şarj durumu göstergesi

Elektrikli el aleti üzerindeki akü şarj durumu göstergesi, açma/kapama şalterine yarım veya tam basıldığında birkaç saniye boyunca akünün şarj seviyesini gösterir.

LED | Şarj durumu
--- | ---
Sürekli ışık 3 × yeşil | ≈ % 75–100
Sürekli ışık 2 × yeşil | ≈ % 40–75
Sürekli ışık 1 × yeşil | ≈ % 15–40
Yavaş tempoda yanıp sönen ışık 1 × yeşil | ≈ % 0–15

Zorlanma emniyeti tetiklendiğinde, şarj durumu göstergesinin 3 LED'i hızla yanıp söner. Yalnızca ortadaki LED hızlı yanıp sönüyorsa, akünün veya elektrikli el aletinin sıcaklığı, çalışma sıcaklığı aralığının dışındadır. Akünün ve elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin.