# Akku-ladeniveauindikator på el-værktøjet

Akku-ladeniveauindikatoren på el-værktøjet viser akkuens ladeniveau i nogle sekunder, når tænd/sluk-knappen holdes halvt eller helt inde.

LED | Ladeniveau
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | ≈ 75–100 %
Konstant lys 2 × grøn | ≈ 40–75 %
Konstant lys 1 × grøn | ≈ 15–40 %
Langsomt blinkende lys 1 × grøn | ≈ 0–15 %

De 3 lysdioder i ladetilstandsvisningen blinker hurtigt, hvis overbelastningsbeskyttelsen er blevet udløst. Hvis kun den midterste lysdiode blinker hurtigt, er temperaturen af akku eller el-værktøj uden for det tilladte driftstemperaturområde. Lad akkuen og el-værktøjet afkøle.