# Предварителен избор на скоростта на въртене

С бутона за режим (12) можете предварително да настроите на 3 степени нужните обороти на въртене. Натискайте бутона докато желаната настройка в индикатора за оборотите (11) се сигнализира. Настройката се запаметява.

Необходимата скорост на въртене зависи от обработвания материал и конкретните работни условия и се определя най-точно чрез изпробване на практика.

Стойностите в таблицата по-долу са препоръчителни.

| Основна настройка скорост на въртене при степен
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Брой степени за скорост на въртене |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

С бутона за предварителен избор на оборотите можете да изберете предварително необходимите обороти и по време на работа.