# Preselezione del numero di giri

Con il tasto modalità (12) è possibile preselezionare il numero di giri necessario su 3 livelli. Premere il tasto ripetutamente finché sull’indicatore del numero di giri (11) non viene segnalata l’impostazione desiderata. L’impostazione desiderata verrà memorizzata.

La velocità necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

Le indicazioni riportate nella seguente tabella sono valori consigliati.

| Impostazione base del numero di giri, al livello
--- | ---
1 | 2 | 3
[giri/min] | [giri/min] | [giri/min]
Numero di livelli del numero di giri |  |  |
3 | 1200 | 1700 | 2300

L’apposito tasto consente di preselezionare il numero di giri dell’utensile anche durante il funzionamento.