# Ibrugtagning

Når akkuen er sat i, er akku-lampen klar til brug.

##

Vip lampehovedet (1) ud, og placer akku-lampen. Spørg for, at lampen står sikkert, og at der er tilstrækkelig afstand til varmefølsomme og letantændelige emner.

Lampehovedet (1) kan drejes i forskellige positioner og vippes.

##

Lysafbryder (5) | Funktion
--- | ---
Tryk 1× | Tænd akku-lampen, lav lysstyrke
Tryk 2× | Tænd akku-ampen, middel lysstyrke
Tryk 3× | Tænd akku-lampe, fuld lysstyrke
Tryk 4× | Sluk akku-lampen
Hold inde | Sluk akku-lampen

Lystemperatur-knap (4) | Lystemperatur
--- | ---
Tryk 1× | varm hvid
Tryk 2× | kold hvid

##

Overskrides den tilladte driftstemperatur, slukkes akku-lampen. Lad akku-lampen afkøle, før du fortsætter brugen.