# Navodila za delo

Akumulatorsko svetilko med premeščanjem držite za ročaj (2).

Glava svetilke (1) se med delovanjem segreje. Počakajte, da se akumulatorska svetilka ohladi, preden jo poravnate ali premestite.

Akumulatorske svetilke ne pustite brez nadzora, ko je vklopljena.

Preden se akumulatorska svetilka zaradi izpraznjene akumulatorske baterije izklopi, trikrat utripne.

## Pritrditev akumulatorske svetilke

Akumulatorsko svetilko lahko s kaveljčkom (7) in magnetoma (6) pritrdite na primerne predmete.

Vedno preverite, ali je akumulatorska svetilka stabilna in dovolj oddaljena od vnetljivih snovi in predmetov, občutljivih na toploto.

Pazite, da ne opraskate občutljivih površin.

## Polnjenje zunanjih naprav USB (glejte sliko B)

- Prepričajte se, da je vašo zunanjo napravo USB mogoče polniti prek priključka USB Type-C® na akumulatorski svetilki. V zvezi s tem upoštevajte tudi podatke iz poglavja „Tehnični podatki“.

Polnilni kabel vaše naprave USB priključite na izhod USB Type-C® (9). Za začetek polnjenja pritisnite tipko USB (3) akumulatorske svetilke.

Polnjenje se zaključi, ko je zaznano, da je akumulatorska baterija povsem napolnjena. Za čim daljšo življenjsko dobo akumulatorske baterije zunanje naprave USB polnilni kabel izvlecite iz izhoda USB Type-C® (9).