# Munkavégzési tanácsok

Az akkumulátoros lámpát a fogantyúnál (2) fogva hordozza.

A lámpafej (1) működés közben felforrósodik. Hagyja az akkumulátoros lámpát lehűlni, mielőtt beállítja vagy szállítja.

Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt akkumulátoros lámpát.

Röviddel azelőtt, mielőtt az akkumulátoros lámpa egy kimerült akkumulátor miatt kikapcsol, háromszor felvillan.

## Az akkumulátoros lámpa rögzítése

A kampóval (7) és a mágnesekkel (6) az akkumulátoros lámpát rögzítheti az erre alkalmas tárgyakra.

Mindig ellenőrizze a helyzet stabilitását és a hőérzékeny és gyúlékony tárgyaktól való megfelelő távolságot.

Kerülje az érzékeny felületek összekarcolását.

## Külső USB-készülékek töltése (lásd a B ábrát)

- Gondoskodjon arról, hogy a külső USB-berendezést valóban fel lehessen tölteni az akkumulátoros lámpa USB Type-C®-csatlakozóján keresztül. Ehhez ellenőrizze a „Műszaki adatok“ fejezetben található adatokat.

Csatlakoztassa az USB-eszköz töltőkábelét az USB Type-C® kimenethez (9). Nyomja meg az akkumulátoros lámpa USB gombját (3) a töltési folyamat elindításához.

A töltési folyamat befejeződik, amint az akkumulátor teljes töltöttsége felismerésre kerül. Válassza le a töltőkábelt az USB Type-C®-kimenetről (9), hogy kímélje a külső USB-eszköz akkumulátorát.