# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Akülü feneri tutamaktan (2) tutarak taşıyın.

Fener başı (1) çalışma sırasında ısınır. Akülü feneri ışığı hizalamadan veya taşımadan önce soğumasını bekleyin.

Açık durumdaki akülü feneri kontrolünüz dışında bırakıp gitmeyin.

Akülü fener, boş akü nedeniyle kapanmadan kısa bir süre önce 3× yanıp söner.

## Akülü fenerin sabitlenmesi

Akülü feneri uygun nesnelere sabitlemek için kanca (7) ve mıknatısları (6) kullanabilirsiniz.

Konumun sabitliğini ve ısıya duyarlı ve yanıcı nesnelerden yeterli mesafede olup olmadığını her zaman kontrol edin.

Hassas yüzeylerin çizilmesini önleyin.

## Harici USB cihazlarının şarjı (bkz. resim B)

- Harici USB cihazınızın akülü feneri üzerindeki USB Type-C® girişi üzerinden şarj edilebildiğinden emin olun. Bu konuda "Teknik veriler“ bölümünde belirtilenlere uyun.

USB cihazınızın şarj kablosunu USB Type-C® çıkışına (9) bağlayın. Şarj işlemini başlatmak için akülü fener üzerindeki USB tuşuna (3) basın.

Dolu bir akü tespit edilir edilmez şarj işlemi sonlandırılır. Harici USB cihazının aküsünü korumak için şarj kablosunu USB Type-C® çıkışından (9) çıkarın.