# Совети при работењето

Држете ја батериската светилка за рачката (2).

Главата на светилката (1) се загрева за време на работата. Оставете ја батериската светилка да се олади пред да ја порамните или транспортирате.

Не оставајте ја батериската светилка без надзор.

Кратко пред да се исклучи батериската светилка поради празна батерија, таа трепка 3×.

## Прицврстете ја батериската светилка

Со куките (7) и магнетите (6) може да ја прицврстите батериската светилка на соодветен предмет.

Секогаш проверувајте ја положбата дали е стабилна и дали има доволно растојание од предмети чувствителни на топлина и запаливи предмети.

Избегнувајте гребнатини на чувствителни површини.

## Полнење на USB-надворешни уреди (види слика B)

- Проверете дали вашиот надворешен USB-уред може да се полни со USB Type-C®-приклучокот на батериската светилка. Внимавајте на информациите дадени во „Технички податоци“.

Поврзете го кабелот за полнење од вашиот USB-уред на излезот за USB Type-C® (9). Притиснете го USB-колчето (3) на батериската светилка за да започне процесот на полнење.

Процесот на полнење завршува кога батеријата ќе се наполни докрај. Откачете го кабелот за полнење од излезот за USB Type-C® (9), за да ја зачувате батеријата на USB-уредот.