# Akku-ladeniveauindikator på akku-lampen

Følgende oplysninger vises:

LED | Betydning
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | Ladeniveau ≈ 75–100 %
Konstant lys 2 × grøn | Ladeniveau ≈ 40–75 %
Konstant lys 1 × grøn | Ladeniveau ≈ 15–40 %
Blinkende lys, yderste LED | Ladeniveau ≈ 0–15 %
Blinklys, midterste LED | Fejl på akku-lampen Kontakt Bosch-kundeservice.
Blinkende lys, alle LED'er | Akku eller akku-lampe uden for driftstemperaturområdet Lad akku og akku-lampe afkøle.