# Индикатор уровня заряда аккумулятора на фонаре

Отображаются следующие данные:

Светодиод | Значение
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 3 светодиодов | Уровень заряда ≈ 75–100 %
Непрерывный зеленый свет 2 светодиодов | Уровень заряда ≈ 40–75 %
Непрерывный зеленый свет 1 светодиода | Уровень заряда ≈ 15–40 %
Мигание крайнего светодиода | Уровень заряда ≈ 0–15 %
Мигание среднего светодиода | Неисправность аккумуляторного фонаря Свяжитесь с сервисной службой Bosch.
Мигание всех светодиодов | Аккумулятор/аккумуляторный фонарь вне пределов допустимого диапазона рабочей температуры Дайте остыть аккумулятору и фонарю.