# Akku-Ladezustandsanzeige an der Akku-Leuchte

Es werden folgende Informationen angezeigt:

LED | Bedeutung
--- | ---
Dauerlicht 3× grün | Ladezustand ≈ 75−100 %
Dauerlicht 2× grün | Ladezustand ≈ 40−75 %
Dauerlicht 1× grün | Ladezustand ≈ 15−40 %
Blinklicht äußere LED | Ladezustand ≈ 0−15 %
Blinklicht mittlere LED | Fehler der Akku-Leuchte Kontaktieren Sie den Bosch-Kundendienst.
Blinklicht alle LEDs | Akku oder Akku-Leuchte außerhalb des Betriebstemperaturbereiches Lassen Sie Akku und Akku-Leuchte abkühlen.