# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz akumulatora apgaismošanas lampas

Tiek parādīta šāda informācija:

LED | Nozīme
--- | ---
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | Uzlādes pakāpe ≈ 75–100 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | Uzlādes pakāpe ≈ 40–75 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | Uzlādes pakāpe ≈ 15–40 %
Mirgo ārējās LED gaismas | Uzlādes pakāpe ≈ 0–15 %
Mirgo vidējās LED gaismas | Akumulatora apgaismošanas lampas kļūda Sazinieties ar Bosch klientu apkalpošanas dienestu.
Mirgo visas LED gaismas | Akumulators vai akumulatora apgaismošanas lampas temperatūra neatbilst darbības temperatūras diapazonam Ļaujiet akumulatoram un akumulator apgaismošanas lampai atdzist.