# Navodila za delo

Akumulatorsko svetilko med premeščanjem držite za ročaj/oporno nogo (5).

Glava svetilke (1) se med delovanjem segreje. Počakajte, da se akumulatorska svetilka ohladi, preden jo poravnate ali premestite.

Akumulatorske svetilke ne pustite brez nadzora, ko je vklopljena.

Preden se akumulatorska svetilka zaradi izpraznjene akumulatorske baterije izklopi, trikrat utripne.

## Pritrditev akumulatorske svetilke

Akumulatorsko svetilko lahko s kaveljčkom (4) in magnetoma (8) pritrdite na primerne predmete.

Vedno preverite, ali je akumulatorska svetilka stabilna in dovolj oddaljena od vnetljivih snovi in predmetov, občutljivih na toploto.

Pazite, da ne opraskate občutljivih površin.