# Ibrugtagning

Når akkuen er sat i, er akku-lampen klar til brug.

##

Vip grebet/foden (5) og om nødvendigt krogen (4) ud, og anbring akku-lampen. Spørg for, at lampen står sikkert, og at der er tilstrækkelig afstand til varmefølsomme og letantændelige emner.

Lampehovedet (1) kan drejes i forskellige positioner i grebet/foden (5).

Bemærk: Batteri lampen må ikke anvendes i den position, der vises på billedet B. Batteri lampen kan vælge og blive overophedet.

##

Lysafbryder (2) | Funktion
--- | ---
Tryk 1× | Tænd akku-lampen, lav lysstyrke
Tryk 2× | Tænd akku-ampen, middel lysstyrke
Tryk 3× | Tænd akku-lampe, fuld lysstyrke
Tryk 4× | Sluk akku-lampen
Hold inde | Sluk akku-lampen

##

Overskrides den tilladte driftstemperatur, slukkes akku-lampen. Lad akku-lampen afkøle, før du fortsætter brugen.