# Driftstart

När batteriet sitter i den sladdlösa lampan är den redo för drift.

##

Fäll ut handtaget/foten (5) och vid behov kroken (4) och positionera den sladdlösa lampan. Se till att hålla lampan i ett stabilt grepp och håll tillräckligt med avstånd till värmekänsliga och lättantändliga föremål.

Lamphuvudet (1) kan vridas till olika positioner med handtaget/foten (5).

Observera: den sladdlösa lampan får inte användas i den position som visas i bilden B. Den sladdlösa lampan kan falla och överhettas.

##

Strömbrytare (2) | Funktion
--- | ---
1 tryck | Tända den sladdlösa lampan, låg ljusstyrka
2 tryck | Tända den sladdlösa lampan, medelljusstyrka
3 tryck | Tända den sladdlösa lampan, full ljusstyrka
4 tryck | Släcka den sladdlösa lampan
långt tryck | Släcka den sladdlösa lampan

##

Om tillåten drifttemperatur överskrids slår den sladdlösa lampan av sig själv. Låt den sladdlösa lampan svalna innan du fortsätter att använda den.