# Indicazioni operative

Trasportare la torcia a batteria dall’impugnatura/dal piedino d’appoggio (5).

La testa della torcia (1) si scalda durante l’utilizzo. Far raffreddare la torcia a batteria prima di orientarla o trasportarla.

Non lasciare la torcia a batteria accesa incustodita.

Poco prima di spegnersi a causa di un livello basso di carica della batteria, la torcia a batteria lampeggia per tre volte.

## Fissaggio della torcia a batteria

Con il gancio (4) e i magneti (8) è possibile fissare la torcia a batteria a oggetti idonei.

In ogni caso, verificare la stabilità della posizione e accertarsi che vi sia una distanza sufficiente da oggetti sensibili al calore o infiammabili.

Evitare la formazione di graffi su superfici sensibili.