# Vedlikehold og rengjøring

- Ta batteriet ut av den batteridrevne lampen før transport og før oppbevaring. Hvis lysbryteren trykkes utilsiktet, kan det føre til overoppheting og brann.

Den batteridrevne lampen er vedlikeholdsfri og inneholder ingen deler som må skiftes eller vedlikeholdes.

Plastglasset til den batteridrevne lampen må bare rengjøres med en tørr, myk klut, slik at det ikke skades. Bruk ikke rengjørings- eller løsemidler.

Hvis lyskilden er defekt, må hele den batteridrevne lampen skiftes.