# Käyttöönotto

Akkuvalaisin on käyttövalmis, kun akku on asennettu paikalleen.

##

Käännä kahva/jalusta (5) sekä tarvittaessa koukku (4) auki ja aseta akkuvalaisin sijoituspaikkaansa. Varmista, että valaisin on tukevassa asennossa ja riittävän etäällä lämpöherkistä ja palonaroista esineistä.

Valaisinpäätä (1) voi kääntää kahvassa/jalustassa (5) eri asentoihin.

Huomautus: akkuvalaisinta ei saa käyttää kuvan B mukaisessa asennossa. Akkuvalaisin voi kaatua ja ylikuumentua.

##

Valokytkin (2) | Toiminto
--- | ---
1 painallus | Akkuvalaisin syttyy matalalla kirkkaudella
2 painallusta | Akkuvalaisin syttyy keskisuurella kirkkaudella
3 painallusta | Akkuvalaisin syttyy täydellä kirkkaudella
4 painallusta | Akkuvalaisin sammuu
Pitkäkestoinen painallus | Akkuvalaisin sammuu

##

Jos sallittu käyttölämpötila ylittyy, akkuvalaisin kytkeytyy pois päältä. Anna akkuvalaisimen jäähtyä ennen käytön jatkamista.