# Приказ за наполнетост на батерија на батериската светилка

Се прикажуваат следните информации:

LED | Значење
--- | ---
Трајно светло 3× зелено | Состојба на наполнетост ≈ 75–100 %
Трајно светло 2× зелено | Состојба на наполнетост ≈ 40–75 %
Трајно светло 1× зелено | Состојба на наполнетост ≈ 15–40 %
Надворешно LED трепкачко светло | Состојба на наполнетост ≈ 0–15 %
Трепкава средна LED-светилка | Грешка на батериската светилка Контактирајте ја Bosch сервисната служба.
Трепкачко светло цело LED | Батерија или батериска светилка надвор од опсегот на работната температура. Оставете ја батеријата и батериската светилка да се изладат.