# Arbeidshenvisninger

Hold i håndtaket/foten (5) når du transporterer den batteridrevne lampen.

Lampehodet (1) blir varmt under bruk. La den batteridrevne lampen avkjøles før du justerer eller transporterer den.

Ikke la den batteridrevne lampen stå uten tilsyn mens den er slått på.

Den batteridrevne lampen blinker 3× en kort stund før den slås av på grunn av tomt batteri.

## Feste den batteridrevne lampen

Med kroken (4) og magnetene (8) kan du feste den batteridrevne lampen på egnede gjenstander.

Kontroller alltid at den står stabilt og i tilstrekkelig avstand fra varmefølsomme og brennbare gjenstander.

Unngå riper på ømfintlige overflater.