# Ladenivåindikator på den batteridrevne lampen

Følgende informasjon vises:

LED | Betydning
--- | ---
Kontinuerlig lys 3 × grønt | Ladenivå ≈ 75–100 %
Kontinuerlig lys 2 × grønt | Ladenivå ≈ 40–75 %
Kontinuerlig lys 1 × grønt | Ladenivå ≈ 15–40 %
Ytre LED blinker | Ladenivå ≈ 0–15 %
Midtre LED blinker | Feil på den batteridrevne lampen Kontakt Boschs kundeservice.
Alle LED-ene blinker | Batteriet eller den batteridrevne lampen har ikke driftstemperatur La batteriet og den batteridrevne lampen avkjøles.