# Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne lamper

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

- Håndter den batteridrevne lampen med forsiktighet. Den batteridrevne lampen genererer sterk varme og trenger luft fra omgivelsene for å avkjøles. Hvis den batteridrevne lampen tildekkes, kan den eller andre gjenstander antennes. Det fører til brann.

- Ta batteriet ut av den batteridrevne lampen før transport og før oppbevaring. Hvis lysbryteren trykkes utilsiktet, kan det føre til overoppheting og brann.

Overhold minimumsavstanden mellom den batteridrevne lampen og overflater eller gjenstander. Hvis ikke denne avstanden overholdes, kan de belyste gjenstandene overopphetes.

| OBS! Ikke se inn i lysstrålen i lang tid. Den optiske strålingen kan skade øynene dine.

- Rett ikke lysstrålen mot personer eller dyr. Lysstrålen hemmer synsevnen og kan skade øynene.

- Ikke trykk på av/på-bryteren etter at den batteridrevne lampen har blitt slått av automatisk. Batteriet kan skades.Kontroller at batteriet er ladet og at den batteridrevne lampen er avkjølt før du slår den på igjen.

- Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere. Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedrettsorganene.

- Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbar væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

- Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.

- Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares i god avstand fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

- Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.

| Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjon og kortslutning.

- Lad batteriene bare med ladere som anbefales av produsenten. Det medfører brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.

- Bruk batteriet bare i produkter fra produsenten eller produkter i POWER FOR ALL-systemet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

| Den batteridrevne lampen må ikke komme i nærheten av implantater og annet medisinsk utstyr som for eksempel pacemakere eller insulinpumper. Magneten til den batteridrevne lampen genererer et felt som kan påvirke funksjonen til implantater og medisinsk utstyr.

- Den batteridrevne lampen må holdes i avstand fra magnetiske datalagringsmedier og magnetisk følsomt utstyr. Virkningen til magneten kan føre til permanente tap av data.

- Hold ikke den batteridrevne lampen over hodet ved hjelp av festemagneten. Det kan oppstå personskader hvis den faller ned.

- Kontroller om festemagneten kan holde fast den batteridrevne permanent. Det kan oppstå personskader hvis den faller ned.

- Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.

- La ikke barn bruke den batteridrevne lampen. Barn kan utilsiktet blende seg selv eller andre personer.