# Indikator för batterinivå på den sladdlösa lampan

Följande information visas:

LED | Betydelse
--- | ---
Fast ljus 3× grönt | Laddningsnivå ≈ 75–100 %
Fast ljus 2× grönt | Laddningsnivå ≈ 40–75 %
Fast ljus 1× grönt | Laddningsnivå ≈ 15–40 %
Blinkande lampa yttre LED | Laddningsnivå ≈ 0–15 %
Blinkande LED-lampa i mitten | Fel på den sladdlösa lampan Kontakta Bosch kundtjänst.
Blinkande lampor alla LED | Batteriet eller den sladdlösa lampan har en temperatur som ligger utanför tillåtet intervall Låt batteriet och den sladdlösa lampan svalna.