# Συναρμολόγηση

- Αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτημάτων κλπ.) καθώς και κατά την μεταφορά του και τη φύλαξή του. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργο‌ποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Πρόσθετη λαβή
Επιλογή τσοκ και εξαρτημάτων
Αλλαγή τσοκ
Αλλαγή εξαρτημάτων
Τοποθέτηση των κατσαβιδόλαμων
Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών