# Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

При наполовину или полностью нажатом выключателе индикатор заряда аккумуляторной батареи на протяжении нескольких секунд показывает уровень заряженности аккумулятора.

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 75–100 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 40–75 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 15–40 %
Медленное мигание 1 зеленого светодиода | 0–15 %

3 светодиода индикатора уровня заряда быстро мигают, если сработала защита от перегрузки. Если быстро мигает только средний светодиод, то температура аккумулятора или электроинструмента вне диапазона рабочей температуры. Дайте остыть аккумулятору и электроинструменту.