# Indikator for batteriladenivå

Indikatoren for batteriets ladenivå viser batteriets ladenivå i noen sekunder når av/på-bryteren trykkes halvveis eller helt inn.

LED | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 75–100 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 40–75 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 15–40 %
Blinker langsomt 1 × grønt | 0–15 %

De tre lysdiodene til indikatoren for batterinivå blinker raskt når overbelastningsvernet har blitt aktivert. Hvis bare den midtre lysdioden blinker raskt, er temperaturen på batteriet eller elektroverktøyet utenfor driftstemperaturområdet. Avkjøl batteriet og elektroverktøyet.