# Mâner auxiliar

- De aceea, asigură-te întotdeauna că strângi ferm mânerul auxiliar. În caz contrar, poţi pierde controlul asupra sculei electrice în timpul lucrului.

## Bascularea mânerului auxiliar (consultă imaginea A)

Puteţi regla mânerul auxiliar (15) prin basculare, pentru obţinerea unei poziţii de lucru sigure şi confortabile.

- Desfiletează şurubul-fluture (14) al mânerului auxiliar (15) şi basculează mânerul auxiliar (15) în poziţia dorită. Apoi, înfiletează ferm la loc şurubul-fluture (14) al mânerului auxiliar (15).
  Ai grijă ca inelul de strângere al mânerului auxiliar să fie prins în canelura prevăzută în acest scop pe carcasă.