# Приказ за наполнетост на батеријата

Приказот за наполнетост на акумулаторската батеријата при напола или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување ја прикажува состојбата за наполнетост на батеријата.

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | 75–100 %
Трајно светло 2 × зелено | 40–75 %
Трајно светло 1 × зелено | 15–40 %
бавно трепкање на светлото 1 × зелено | 0–15 %

3 LED-светилки на приказот на состојба на наполнетост трепкаат брзо, ако реагира заштитата од преоптоварување. Ако само средната LED-светилка трепка брзо, температурата на батеријата или електричниот алат е надвор од границите на работната температура. Оставете ја батеријата и електричниот алат да се изладат.