# مبين حالة شحن المركم بالمركم

ملحوظة: ليست كل أنواع المراكم تحتوي على مبين حالة شحن.

تشير لمبات الدايود الخاصة بمبين حالة شحن المركم بالمركم إلى حالة شحن المركم. لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

اضغط زر مبين حالة شحن المركم بالمركم لإظهار حالة الشحن. يمكن أن يتم هذا أيضًا والبطارية مخلوعة.

لمبة الدايود بالمركم | حالة الشحن
--- | ---
ضوء مستمر 4 × أخضر | ≈ 75–100 %
ضوء مستمر 3 × أخضر | ≈ 50–75 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | ≈ 25–50 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | ≈ 5–25 %
ضوء وماض 1 × أخضر | ≈ 0–5 %