# Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na električnom alatu

Kada nekoliko sekundi na pola ili u potpunosti pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje, prikaz statusa napunjenosti akumulatora na električnom alatu prikazuje status napunjenosti akumulatora.

LED | Status napunjenosti
--- | ---
Trajno svetlo 3 × zeleno | ≈ 75–100%
Trajno svetlo 2 × zeleno | ≈ 40–75%
Trajno svetlo 1 × zeleno | ≈ 15–40%
Lagano trepćuće svetlo 1 × zeleno | ≈ 0–15%

3 LED indikatora za prikaz statusa napunjenosti na električnom alatu trepere brzo kada je temperatura akumulatora izvan opsega radne temperature i/ili se aktivirala zaštita od preopterećenja.