# Elektrikli el aletinde akü şarj durumu göstergesi

Elektrikli el aleti üzerindeki akü şarj durumu göstergesi, açma/kapama şalterine yarım veya tam basıldığında birkaç saniye boyunca akünün şarj seviyesini gösterir.

LED | Şarj durumu
--- | ---
Sürekli ışık 3 × yeşil | ≈ % 75–100
Sürekli ışık 2 × yeşil | ≈ % 40–75
Sürekli ışık 1 × yeşil | ≈ % 15–40
Yavaş tempoda yanıp sönen ışık 1 × yeşil | ≈ % 0–15

Akü sıcaklığı işletme sıcaklığı aralığı dışına çıktığında ve/veya aşırı zorlanma emniyeti devreye girdiğinde elektrikli el aletindeki şarj durumu göstergesinin 3 LED'i hızlı tempo ile yanıp sönmeye başlar.