# Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија на електричниот алат

Приказот за наполнетост на батеријата на електричниот алат при напола или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување за неколку секунди ја прикажува состојбата за наполнетост на батеријата.

LED светилки | Ниво на наполнетост на батеријата
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | ≈ 75–100 %
Трајно светло 2 × зелено | ≈ 40–75 %
Трајно светло 1 × зелено | ≈ 15–40 %
бавно трепкање на светлото 1 × зелено | ≈ 0–15 %

3-те LED светилки на приказот за наполнетост на батеријата на електричниот алат брзо трепкаат, доколку температурата на батеријата е надвор од обемот на работна температура и/или реагира заштитата од преоптоварување.