# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz akumulatora

Piezīme: ne visiem akumulatoru tipiem ir uzlādes līmeņa indikators.

Uz akumulatora esošās akumulatora uzlādes pakāpes indikatora trīs zaļās LED diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi. Vadoties no drošības apsvērumiem, uzlādes pakāpe ir nolasāma tikai tad, ja elektroinstruments nedarbojas.

Lai rādītu uzlādes pakāpi, nospiediet uzlādes pakāpes indikatora taustiņu uz akumulatora. Tas ir iespējams arī ar noņemtu akumulatoru.

LED gaismas diodes uz akumulatora | Uzlādes pakāpe
--- | ---
Deg pastāvīgi 4 × zaļā krāsā | ≈ 75–100 %
Deg pastāvīgi 3 × zaļā krāsā | ≈ 50–75 %
Deg pastāvīgi 2 × zaļā krāsā | ≈ 25–50 %
Deg pastāvīgi 1 × zaļā krāsā | ≈ 5–25 %
Mirgo 1 × zaļā krāsā | ≈ 0–5 %