# Akku-ladeniveauindikator på akkuen

Bemærk! Ikke alle akku-typer er udstyret med ladetilstandsindikator.

Lysdioderne på akku-ladeniveauindikatoren viser akkuens ladeniveau. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt at forespørge om ladeniveauet, når el-værktøjet er standset.

Hvis du vil have vist ladeniveauet, skal du trykke på knappen til ladeniveauindikatoren på akkuen. Det er også muligt, når akkuen er taget af.

LED på akkuen | Ladeniveau
--- | ---
Konstant lys 4 × grøn | ≈ 75–100 %
Konstant lys 3 × grøn | ≈ 50–75 %
Konstant lys 2 × grøn | ≈ 25–50 %
Konstant lys 1 × grøn | ≈ 5–25 %
Blinkende lys 1 × grøn | ≈ 0–5 %