# Индикатор уровня заряда аккумулятора на электроинструменте

При наполовину или полностью нажатом выключателе индикатор уровня заряда аккумулятора на электроинструменте в течение нескольких секунд показывает уровень заряда аккумулятора.

Светодиод | Уровень заряда
--- | ---
Непрерывное свечение 3 светодиодов зеленым светом | ≈ 75–100 %
Непрерывное свечение 2 светодиодов зеленым светом | ≈ 40–75 %
Непрерывное свечение 1 светодиода зеленым светом | ≈ 15–40 %
Мигание с низкой частотой 1 светодиода зеленым светом | ≈ 0–15 %

3 светодиода индикатора уровня заряда на электроинструменте начинают мигать с высокой частотой, если температура аккумулятора вышла за пределы допустимого рабочего диапазона и/или если сработала защита от перегрузки.